****

**ПАСПОРТ**

**Инструкция по использованию**

**минибассейна**

**КОЛИЗЕЙ**

**2017 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[**ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 3**](#_Toc377459450)

[**УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 3**](#_Toc377459451)

[**НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 5**](#_Toc377459452)

[**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5**](#_Toc377459453)

[**ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 7**](#_Toc377459454)

[**Стандартный гидромассаж 8**](#_Toc377459455)

[**Аэромассаж 9**](#_Toc377459456)

[**Система «TurboPool» 10**](#_Toc377459457)

[**SPA-контроллер 11**](#_Toc377459458)

[**Хромотерапия 22**](#_Toc377459459)

[**Ступень 22**](#_Toc377459460)

[**Декоративные деревянные панели 22**](#_Toc377459461)

[**УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 23**](#_Toc377459462)

[**ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 24**](#_Toc377459463)

[**УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ МИНИБАССЕЙНА 25**](#_Toc377459464)

[**ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 27**](#_Toc377459465)

[**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МИНИБАССЕЙНА 27**](#_Toc377459466)

[**КОМПЛЕКТНОСТЬ 28**](#_Toc377459467)

[**ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИЕМКА ТОВАРА 28**](#_Toc377459468)

[**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 28**](#_Toc377459469)

[**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 33**](#_Toc377459470)

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

* Учитывая расслабляющий и регенерирующий эффект гидромассажа, его желательно принимать после спортивных занятий, в конце рабочего дня, далеко от приема пищи и в любом случае по окончании пищеварения.
* Чтобы обеспечивать более эффективное массажное действие температура воды должна составлять 37°С.
* При первых приемах ограничить продолжительность гидромассажа на несколько минут. Далее время может быть постепенно увеличено до 15/20 минут с учетом общего физического состояния.
* Оптимальная температура окружающей среды при эксплуатации +20°С..+30°С.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

* Для правильной установки изделия внимательно соблюдайте приведенные в соответствующем руководстве указания.
* Неправильная установка может быть причиной вреда для людей, животных или предметов. Изготовитель не несет ответственность за вред, причиненный неправильной установкой изделия.
* Чтобы правильно пользоваться изделием, соблюдайте приведенные в настоящем руководстве указания. Изделие допускается использовать только для целей, для которых оно было предназначено. Изготовитель не несет ответственность за вред, причиненный ненадлежащим использованием изделия.
* Описанное в настоящей инструкции изделие предназначено для исключительного пользования в домашних условиях. В случае назначения минибассейна на общественное пользование, установка его должна осуществляться в соответствии с действующими местными нормами и правилами по технике безопасности, обработке сточных вод и устройству подобных сооружений. В любом случае должны быть соблюдены технические инструкции и указания по безопасности, предоставляемые производителем.
* Настоящим изделием могут пользоваться взрослые люди. Детям и инвалидам разрешается пользоваться минибассейном только под постоянным надзором.

Для предотвращения несчастных случаев и травм **детям не разрешается пользоваться мини-бассейном** без внимательного постоянного присмотра взрослых.

* Ни в коем случайте не ныряйте (не прыгайте) в минибассейн. Всегда входите и выходите из бассейна медленно.
* В отдельных случаях (пожилые люди, страдающие гипертонией и сердечно-сосудистыми болезнями, беременные женщины, люди, проходящие курс лечения) прежде чем подвергаться гидромассажу послушать совета врача.
* Перед тем, как войти в бассейн, проверьте температуру воды точным термометром. Благоприятная температура воды, контролируемая специальным устройством, может иметь колебания до ± 3°C.
* Длительное нахождение в воде при повышенной температуре может привести к

гипертермии. Температура воды не должна превышать 40°С.

СИМПТОМЫ ГИПЕРТЕРМИИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

Головокружение – Обморок – Сонливость – Вялость - Повышение внутренней температуры тела.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИПЕРТЕРМИИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

* Непонимание надвигающейся опасности
* Неспособность ощущать перегрев
* Неспособность осознать необходимость выйти из бассейна
* Физическая неспособность выйти из бассейна
* Опасность для плода у беременных женщин
* Бессознательное состояние, связанное с риском утонуть

Температура тела у детей может повышаться быстрее, чем у взрослых в воде с той же повышенной температурой. Дети должны находиться в воде с температурой выше температуры тела меньшее время, чем взрослые. Использование воды с высокой температурой может быть опасно для плода

при ранних сроках беременности или при предполагаемой беременности, поэтому в таких случаях следует устанавливать температуру воды не выше 38°C.

* Пользование мини-бассейна под влиянием алкоголя, наркотиков или

медикаментозных средств может привести к потере сознания и риску захлебнуться.

* Запрещается подключать штепсельную вилку к розетке сырыми руками.
* Применение удлинителей категорически запрещается.
* Во время гидромассажа **запрещается**:
  + включать минибассейн, если в нём отсутствует вода.
  + закрывать всасывающие или переливное отверстия частями тела или предметами; обращайте внимание на то, чтобы не приблизится к данным отверстиям волосами.
  + закрывать все форсунки, чтобы не произошел перегрев электронасоса.
  + использовать хрупкие предметы, которые могли бы разбиться (например, стеклянные стаканы).
  + использовать электрические приборы (радиоприемник, фен и т.д.) вблизи минибассейна.
* При работе гидромассажа делать перерыв 5…7 минут через каждые 30 минут работы.
* При работе аэромассажа делать перерыв в 5…7 минут через каждые 10 минут работы.
* Необходимо обеспечить **заземление** минибассейна (см. п. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ).
* Не располагайте любое электрооборудование, такое как осветительные приборы, телефон, радио - и телеприемники на расстоянии ближе, чем 1,5 метра от мини-бассейна.
* Ни в коем случае не пользуйтесь никакими электроприборами, находясь в СПА или будучи во влажном состоянии.
* Во избежание поражения электрическим током не

присоединяйте никакие дополнительные устройства (например,

дополнительные колонки, наушники, дополнительные аудио- и видео

устройства и т.д.) к системе.

* Не занимайтесь самостоятельно техническим обслуживанием устройства, так как при открытых или удаленных кожухах и закрывающих частях вы можете подвергнуться воздействию высокого напряжения и другим видам риска. Для любого технического вмешательства обращайтесь к квалифицированным специалистам.
* Слейте воду из минибассейна и отключите сетевой автомат, если длительное время не используете минибассейн.
* Не оставляйте минибассейн без присмотра при наполнении его водой.
* Будьте осмотрительными при входе и выходе из минибассейна, т.к. вода делает поверхности скользкими.
* Не пользуйтесь минибассейном при отрицательных атмосферных условиях (например, во время грозы).
* Не загромождайте пространство между полом и облицовочными панелями минибассейна.
* Устройство следует периодически ежеквартально подвергать плановому

техническому обслуживанию, чтобы убедиться в его качественной работе.

* Нельзя производить самостоятельный ремонт изделия до окончания срока гарантийного обслуживания. Для необходимого ремонта рекомендуется прибегать к услугам сервисного работника компании RADOMIR® или квалифицированного работника, имеющего соответствующий сертификат от компании RADOMIR®.
* Изготовитель не несет ответственность за вред, причиненный неправильно отремонтированным изделием или в результате нарушения ее конструкции.
* Сохраняйте эти инструкции.

# НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Минибассейн «Колизей» предназначен для принятия водных процедур, в местах, оборудованных водопроводом и канализацией.

Большое количество гидро- и аэроджет создает приятную расслабляющую атмосферу при принятии водных процедур в одиночестве или в компании друзей. Размеры минибассейна позволяют удобно разместить в нем до 4-х человек.

Для большего комфорта предусмотрена система «TurboPool», с помощью которой можно регулировать силу давления водяных струй.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минибассейн выполнен из безопасных для жизни и здоровья человека материалов, о чем свидетельствует санитарно-эпидемиологическое заключение Главного Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России № 77.МО.01.494.П.007018.12.08 от 05.12.2008 г.

Изделие полностью адаптированы к российским условиям и изготавливаются в соответствии с ТУ 5156-005-18009384-2011 при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.


Продукция сертифицирована и имеет сертификат соответствия № РОСС RU.АВ09.В18116.

В данном паспорте представлена максимальная комплектация минибассейна. **В Вашем минибассейне по Вашему выбору могут отсутствовать некоторые функции.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единицы измерения | Значение параметра |
| Габаритные размеры | | | |
|  | Длина (размер с декоративной панелью) | мм | 2480 (2500) |
|  | Ширина (размер с декоративной панелью) | мм | 1980 (2000) |
|  | Высота (без вертикальной панели) | мм | 1120 max |
|  | Высота до перелива | мм | 850 |
|  | Глубина корыта минибассейна | мм | 950 |
|  | Наполнение минибассейна | л | 1480 |
|  | Количество гидромассажных форсунок | шт. | 46 |
|  | Количество аэромассажных форсунок | шт. | 12 |
|  | Мощность электронасоса | Вт | 1500 (1шт.)  900 (2шт.)  750 (1шт.) |
|  | Мощность компрессора | Вт | 700 (1шт.) |
|  | Мощность нагревателя проточного | Вт | 3000…5000 |
|  | Суммарная мощность, потребляемая минибассейном (в максимальной комплектации) | Вт | ≈10500 |

Габаритный чертеж минибассейна изображен на рисунке 1.

Рисунок 1



# ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Минибассейн «Колизей» выпускается со следующими комплектующими:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование функций | Колизей– цвет «гранит» |
| 1. Панели | деревянные |
| 1. Система гидромассажа | 46 форсунок |
| 1. Система аэромассажа | 12 форсунок |
| 1. SPA-контроллер | 1 шт. |
| 1. Система Turbo-pool | 2 шт. |
| 1. Хромотерапия | 2 лампы с пультом |
| 1. Система быстрого набора воды | 1 шт. |
| 1. Система фильтрации | 1 шт. |
| 1. Система дезинфекции | 1 шт. |
| 1. Система подогрева воды | 1 шт. |

Размещение функциональных элементов показано на рисунке 2.

Рисунок 2



## Стандартный гидромассаж

В конструкции минибассейна предусмотрены четыре места для принятия водных процедур.

Спинной массаж сидячих мест включает в себя 5 форсунок и 7 форсунок (см. рис. 2). Спиной массаж дивана включает в себя 7+7 форсунок. На подлокотниках сидящих мест расположено по 3 форсунки гидромассажа. По периметру - 10 форсунок.

Управление гидромассажем осуществляется с помощью электронного блока управления SPA-контроллера, расположенного на борте минибассейна (см. рис. 2).

Для принятия гидромассажа необходимо:

* Наполнить минибассейн водой с температурой около 38оС. Уровень воды в минибассейне должен быть выше уровня гидромассажных форсунок минимум на 40..50мм.
* Нажатием кнопки управления включить гидромассаж соответствующей области.
* Регулировка направления струи воды производится изменением направления сопел соответствующих гидромассажных форсунок.

**Внимание!** Схема работы гидромассажа должна быть не более 30 минут с перерывом 5…7 минут. При установке в качестве дополнительной опции аэромассажа - схема его работы составляет не более 10 минут с перерывом в 5…7 минут.

***Обслуживание гидромассажа***:

Во избежание «залипания» вращающихся частей гидромассажной системы рекомендуется периодически включать гидромассаж (примерно раз в 2 недели).

Для очистки системы гидромассажа рекомендуется периодически (примерно 1 раз в 6 месяцев) промывать её следующим образом (если не установлена система дезинфекции):

* наполнить минибассейн чистой водой;
* налить в него не более 25 мл жидкого непенообразующего дезинфицирующего средства;
* включить гидромассажную систему на 5 - 10 минут;
* выключить гидромассажную систему;
* слить воду из минибассейна;
* вновь наполнить минибассейн чистой водой и включить систему гидромассажа для промывки её от дезинфицирующих жидкостей;
* выключить гидромассажную систему;
* слить воду из минибассейна;
* выключить гидромассаж;
* отключить электропитание минибассейна в сетевом щите;
* ополоснуть минибассейн чистой водой.

## Аэромассаж

Аэромассаж состоит из 12 аэрофорсунок. С помощью компрессора в аэрофорсунки подается воздух под давлением. Образующиеся мелкие воздушные струи производят приятный массаж нижней поверхности спины, ягодиц и задней поверхности ног.

**ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения аварийных ситуаций (например, попадание воды в компрессор) предусмотрена конструкция аварийного дренажа. На шланг, выходящий из компрессора, устанавливается трубка. После установки минибассейна необходимо вмонтировать эти трубки в канализацию.

**Слив, перелив**

Слив воды из минибассейна необходимо производить, только в случае необходимости ремонта изделия, либо ввиду возможного долгого простоя минибассейна без включения.

Так как в минибассейне установлены системы фильтрации и дезинфекции воды, то слив воды после каждого принятия гидромассажных процедур необязателен.

Для предотвращения перелива воды через борта минибассейна на задней стенке «дивана» установлены два водозаборных устройства. Они работают по принципу сообщающихся сосудов – при превышении уровнем воды максимально допустимого значения излишки воды самотёком будут сливаться в канализацию.

## Система «TurboPool»

Система «TurboPool» позволяет объединить два вида массажа: классический (гидромассаж) и воздушный (аэромассаж). Система «TurboPool» позволяет увеличить (уменьшить) мощность водяных струй в гидромассажных форсунках путём нагнетания воздуха, подаваемого компрессором, в гидромассажные форсунки.

С помощью системы «TurboPool» в минибассейне предусмотрены три вида гидромассажа:

* + Классический гидромассаж, без подачи воздуха в гидромассажные форсунки. При этом мощность водяных струй в гидромассажных форсунках минимальна, мощность воздушных струй в аэромассажных форсунках (при включённом аэромассаже) максимальна;
  + Гидроаэромассаж, когда воздух, подаваемый компрессором, равномерно распределяется между гидромассажными и аэромассажными форсунками. При этом происходит увеличение мощности водяно-воздушных струй в гидромассажных форсунках, по отношению к классическому гидромассажу, и снижение мощности воздушных струй в аэромассажных форсунках;
  + Гидромассаж, когда воздух, подаваемый компрессором, в полной мере подаётся в гидромассажные форсунки, при этом мощность водяно-воздушных струй максимальна, подача воздуха в аэромассажные форсунки прекращена.

Переключение видов гидромассажа (см. рис. 3) осуществляется при помощи переключателя управления системы «TurboPool», установленного на панели управления минибассейна (см. рис. 2).

Рисунок 3



**Фильтрация, дезинфекция и подогрев воды**

Данные функции в минибассейне осуществляются в одном цикле:

вода из перелива, расположенного сзади дивана, попадает в систему фильтрации. В ней вода очищается от посторонних предметов, которые могли попасть в минибассейн (волосы, нитки и т.д.). Далее вода попадает в бак дезинфекции, где проходит очистку от примесей. Потом вода попадает в систему подогрева «Heater».

Кнопки включения этих функций находятся во встроенной полке в деревянных декоративных панелях. Включение производится нажатием на пневмокнопку.

Кнопки включения функции быстрого налива воды также расположены в декоративных панелях.

Чистку предварительного фильтра и основных фильтров можно производить, не сливая воды из минибассейна. Для этого необходимо закрыть 2 крана, расположенные рядом с ними.

Также, не сливая воды, можно поместить дезинфицирующую таблетку в бак дезинфекции.

## SPA-контроллер

1. **На ЖК экране отображается следующая информация**


Рисунок 4



* + 1. Насос1
    2. Насос2
    3. Насос3
    4. Компрессор
    5. Лампа подсветки
    6. Время
    7. Блокировка клавиатуры
    8. Часы
    9. FM радио
    10. Уровень громкости и цифровая шкала
    11. Символ запоминания частоты радио и цифровая шкала
    12. Обозначение радио частоты
    13. Скачкообразный уровень частоты
    14. Цифровое значение частоты
    15. Цифровое значение температуры
    16. Время работы водонагревателя и цикла водооборота
    17. Символ работы нагревателя
    18. Озоновая дезинфекция
    19. Символ Цельсия
    20. Символ Фаренгейта

1. **Устройства, контролируемые SPA-контроллером**
2. Насос: AC230V/900W×2
3. Насос с фильтром: AC230/750W
4. Компрессор AC230V/700W
5. Водонагреватель: AC230V/5000W
6. Озонатор: AC12V/8W
7. Лампа подсветки: AC12V/20W
8. **Схематическая диаграмма панели управления**

Рисунок 5



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Блокировка** |  | **Лампа** |  | **Увеличение частоты/громкости** |
|  | **Временной цикл** |  | **Озон** |  | **FM/CD** |
|  | **Установка времени термостатического нагрева** |  | **Воздушный**  **компрессор** |  | **Уменьшение частоты/громкости** |
|  | **Термостатический нагрев** | **C:\Users\Designer\Desktop\Картинка для паспорта\1.jpg** | **Насос 1** |  | **Включение функций** |
|  | **Градусы по Цельсию-Фаренгейту** | **C:\Users\Designer\Desktop\Картинка для паспорта\2.jpg** | **Насос 2** |  | **Частота выбрать/сохранить** |
|  | **Установка времени** | **C:\Users\Designer\Desktop\Картинка для паспорта\3.jpg** | **Насос3** |  | **Вкл/Выкл** |

1. **Схематическая диаграмма дистанционного пульта управления**

Рисунок 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вкл/Выкл | **ПУЛЬТ_1.jpg** |  |
| FM/CD |  |
| Уменьшение частоты/громкости | Увеличение частоты/громкости |
| Частота выбрать/сохранить | Включение функций |
| Насос 1 |  |
| Насос 2 | Насос 3 |
| Воздушный компрессор |  |
|  |
| Циклический водооборот | Установка времени подогрева воды |
| Озонация | Подогрев воды |
| Хромотерапия |

1. **Работа панели управления**
2. Режим ожидания: при подключенном питании на дисплее отображается время и температура (в половину яркости)
3. Нажатие любых кнопок сопровождается звуковым сигналом
4. Включение питания
   1. Нажмите “” для включения системы, экран загорается в полную яркость. Повторное нажатие отключает систему.
5. Подсветка
   1. Когда система включена, нажмите “” для включения лампы подсветки, на дисплее отобразится иконка “. Для отключения лампы повторно нажмите на кнопку, иконка “”исчезнет с дисплею.
6. Озонация
   1. Когда система включена, нажмите “” для включения функции озонации, на дисплее отобразится иконка f “”； для отключения функции повторно нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, иконка “”исчезнет.
   2. По истечении 10 минут работы функции озонации она автоматически отключается, иконка “”исчезает.
7. Компрессор
   1. Компрессор не контролируется датчиком уровня воды.

Когда система включена, нажмите “”для включения компрессора (функции аэромассажа), на дисплее загорится иконка “”. Для отключения функции повторно нажмите на кнопку, иконка “”погаснет.

* 1. При недостаточном уровне воды существует два режима:

Режим1：в ванне нет воды

Нажмите “”для включения компрессора, установленное время работы компрессора – 30 секунд; на дисплее отобразится отсчет до 30 и иконка “”. Повторно нажмите “”для остановки компрессора. Если по истечении 30 секунд никакие другие функции не работают, система автоматически отключается, в противном случае автоматически отключится только компрессор, иконка “” погаснет.

Режим 2: Если фактический уровень воды ниже чем значение защитной системы, то компрессор работает в режиме защиты от нехватки воды. Когда система работает в режиме защиты, на дисплее по-прежнему отображается “”. Но если уровень воды не может в течение 30 секунд подняться выше значения защитной системы, то по истечении 30секунд компрессор автоматически выключится, а иконка “”погаснет. Если компрессор выключен во время работы системы защиты от нехватки воды, для его запуска нажмите “”когда уровень будет выше значения, установленного защитной системой. Если уровень воды достигнет необходимого значения в течение 30 секунд, то компрессор продолжит свою работу.

1. Нагрев воды
   1. Устройство контроля воды защищает насос и водонагреватель от сгорания.

Заводом установлено значение температуры 37oC (99°F). Система сохраняет значение температуры, установленное пользователем при последней настройке

* 1. Когда система включена, нажмите “”. Когда система обнаруживает, что вода достигла необходимого уровня, а температура воды на 1 градус ниже установленного значения, автоматически включается насос3, на дисплее отображается “”，одновременно мигает “”. Через 10 секунд после того, как закроется клапан водозаборного устройства, включается водонагреватель, на дисплее загорается “”.
  2. Когда система обнаруживает, что температура воды на 1 градус выше установленного значения, водонагреватель автоматически отключается, одновременно на дисплее мигает “”. Через 10секунд насос3 автоматически выключается и иконка “” исчезает. Когда система фиксирует, что температура воды опустилась ниже заданного значения на 1 градус, насос3 автоматически включается, на дисплее загорается . 10 секунд спустя автоматически запускается водонагреватель, на дисплее появляется.
  3. Когда система обнаруживает, что уровень воды ниже установленного значения , водонагреватель автоматически отключается, одновременно на дисплее мигает  . Через 10секунд насос3 автоматически отключается, иконка гаснет. Когда система обнаруживает, что вода достигла необходимого уровня, автоматически запускается насос3, на дисплее горит . Еще через 10 секунд автоматически включается водонагреватель, на дисплее загорается.
  4. Когда функции подогрева работает, нажмите , водонагреватель отключается, иконка гаснет. 10 секунд спустя отключается насос3, иконка  гаснет.
  5. Защита от остывания: Изделие находится под напряжением и питание выключено. Если система обнаруживает, что температура воды ниже установленного значения на 6 градусов, то водонагреватель и насос3 автоматически включаются. Когда температура воды превышает на 9 градусов установленное значение, водонагреватель и насос3 автоматически отключаются.
  6. Настройка температуры
  7. Когда функция подогрева включена, установленное по умолчанию значение температуры 37oC (99°F).

Когда система контроля температуры неисправна, на дисплее загорается, водонагреватель отключается.

* 1. В системе предусмотрено две единицы измерения: Фаренгейт (F) и Цельсий (C). Нажмите  для переключения с одной единицы измерения на другую.
  2. Диапазон установки температуры по Цельсию:30°～42°C；

Диапазон установки температуры по Фаренгейту: 86°-108°F.

* 1. Когда система и функция подогрева включены, нажимайте  до момента, когда на дисплее отобразится  или. Затем нажмите один раз на  или, температура соответственно увеличится или уменьшится на 1℃.
  2. Цейтраферный подогрев
     1. Функция подогрева включается или выключается по наступлению установленного времени.

При первом использовании изделия время включения, установленное по умолчанию, - 00：00, время работы функции подогрева – 2 часа, температура – 37oC (99℉). Система сохраняет значения времени старта, времени работы и температуры в соответствии с последними настройками.

Когда система контроля температуры неисправна, на дисплее загорается, водонагреватель отключается.

* + 1. Когда система и функция цейтраферного подогрева выключены, нажмите  для запуска функции подогрева. На дисплее отобразится  и время включения функции,  мигает. Нажмите  для настройки минуты запуска функции, нажмите  для настройки часа включения функции.
    2. Нажмите  пока не замигает время работы функции подогрева, затем нажмите  для установки минут работы функции, нажмите  для установки часов работы функции;
    3. Снова нажмите пока не замигает значение температуры воды. Нажмите  или  для настройки температуры. Нажмите еще раз для установки времени запуска функции цейтраферного подогрева. После 10 секунд отсутствия прикосновений к кнопкам настройки вступают в силу, на дисплее отображается и время запуска, иконка исчезает.
    4. Включение или выключение функции цейтраферного подогрева воды (циркуляции) осуществляется только, когда система находится в режиме ожидания. Нажмите  для отключения функции, иконка  и время запуска исчезают с дисплея. Иконка  исчезает 5 секундами позже.
    5. Функция цейтраферного подогрева включена при выключенной системе. При наступлении времени запуска функция подогрева включается, на дисплее отображается ,  а также оставшееся время. По достижению установленного времени функции подогрева отключается, мигает , на дисплее отображается время запуска.
    6. Когда система выключена, но при этом на нее подается питание, и когда время окончания работы функции подогрева совпадает со временем запуска, функция подогрева не включится. Функция запустится по достижении следующего времени старта.
    7. Диапазон установки времени: 10минут – 23 часа 59 минут.

Если одновременно включены две функции: цейтраферный подогрев и цейтраферный водооборот, на дисплее будет отображена информация о подогреве.

1. Гидромассаж
   1. Функция гидромассажа включает насос1, насос2 и насос3.
   2. Когда система включена, и вода достигла необходимого уровня, нажмите  для включения насоса1. На дисплее отобразится . Повторно нажмите для отключения насоса1, иконка исчезает.
   3. Когда система включена, и вода достигла необходимого уровня, нажмите для включения насоса2. На дисплее отобразится . Повторно нажмите для отключения насоса2, иконка исчезает.
   4. Когда система включена, и вода достигла необходимого уровня, нажмите для включения насоса3. На дисплее отобразится . Повторно нажмитедля отключения насоса3, иконка  исчезает.
   5. Когда функция гидромассажа включена, а система обнаруживает, что уровень воды ниже установленного значения, насосы автоматически отключаются. Иконки начинают мигать. Когда вода достигает необходимого уровня, функция гидромассажа автоматически включается. Иконки перестают мигать.
2. Время

9.1 Когда система включена, нажмите  пока не замигают часы. Затем нажмите  для установки значения минут. Одно нажатие увеличивает значение на 1 секунду. Диапазон установки: 0～59. По достижении значения 59 происходит переход на значение 0. Нажмите  для установки значения часа. Одно нажатие увеличивает значение на 1 час. Диапазон установки: 0～23. По достижении значения 23, происходит переход на значение 0.

1. Блокировка клавиатуры
   1. Когда система включена, нажмите для включения блокировки клавиатуры. Все кнопки заблокированы. На дисплее отображается. Для снятия блокировки нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд. Иконкаисчезает.
   2. Когда система включена, и при отсутствии каких-либо действий с клавиатурой в течение 5 минут, кнопки блокируются автоматически. На дисплее загорается. Для снятия блокировки нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд. Иконкаисчезает.
   3. Когда клавиатура заблокирована, нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления для снятия блокировки.
2. Цейтраферный водооборот
   1. Система оснащена функцией цейтраферного водооборота. Насос3 включается ежедневно по достижении установленного времени.

Установленное по умолчанию время запуска системы 00：00, установленное по умолчанию время работы – 10 минут. Система сохраняет значения времени старта и времени работы в соответствии с последними настройками.

* 1. Когда система находится в режиме ожидания, нажмите  для включения функции. На дисплее отобразится ,  и время запуска. Нажмитедля настройки минут. Нажмите  для настройки часов. Затем нажмите . На дисплее отобразится время работы. Нажмите для увеличения значения минут. Нажмите  для уменьшения значения минут. Нажмите  для возврата к настройкам времени запуска. Во время настройки нажмите для включения/выключения функции озонирования. При отсутствии нажатий на кнопки в течение 10секунд система запоминает настройки. На дисплее отображается  и время запуска. Иконка  исчезает.
  2. Когда функция цейтраферного водооборота включена, а система при этом отключена, нажмитедля отключения функции. На дисплее отобразится . Иконка  и время запуска исчезнут.
  3. Когда функция включена при нахождении системы в режиме ожидания, насос 3 запускается каждые 6 часов, а по наступлению времени запуска насос 3 включается автоматически. На дисплее отображаетсяи оставшееся время. Озонатор также включается автоматически (при условии установки к включению) и работает в течение 10 минут (или в соответствии с установками, меньшее время). На дисплее отображается . Насос3 выключается по достижении времени окончания работы функции. Иконка  мигает, на дисплее отображается время запуска.
  4. Когда функция включена, а система находится в режиме ожидания, но при этом на нее подается питание, и когда время окончания работы функции совпадает со временем запуска, насос3 не включится. Насос запустится по достижении следующего времени старта.
  5. Диапазон установки времени работы: 1 – 30 минут.
  6. Если одновременно включены две функции: цейтраферный подогрев и цейтраферный водооборот, на дисплее будет отображена информация о подогреве

1. FM/CD
   1. Переключение FM / CD 

Когда система включена, нажмите кнопку для включения CD. На дисплее отображается . Нажмите кнопку еще раз, CD выключается,  на дисплее исчезает.

* 1. Частота плюс

Когда включено радио, нажмите， частота увеличится на 1 шаг (1 шаг = 50KHz). Если удерживать кнопку нажатой более 2 секунд, система начнет автоматический поиск FM станций в сторону увеличения частоты. Система автоматически остановится на найденной радиостанции. На дисплее отобразится частота станции. По достижении значения 108.0MHz, частота автоматически переходит к 87.5MHz.

* 1. Частота минус 

Когда радио включено, нажмите , частота уменьшится на 1 шаг (1 шаг = 50KHz). Если удерживать кнопку нажатой более 2 секунд, система начнет автоматический поиск FM станций в сторону уменьшения частоты. Система автоматически остановится на найденной радиостанции. На дисплее отобразится частота станции. Подостижениизначения87,5MHz, частота автоматически переходит к 108,00MHz.

* 1. Настройка громкости

Когда включено радио или CD, нажмите и удерживайте, пока на дисплее не замигает . Нажмите  или  для настройки громкости. Всего 80шагов, каждый шаг = 1dB. Диапазон настройки громкости: 80dB ~0dB. Во время настройки, громкость увеличивается или уменьшается на 2dB после нажатия соответственно  или. При удержании кнопки более 2 секунд громкость увеличивается/уменьшается со скорость 10dB в секунду. Во время настройки на дисплее мигает значение громкости.

* 1. Сохранение станций и их выбор

Сохранение станций: Выберете станцию, которую хотите сохранить. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд. На дисплее замигает частота и иконка. Снова нажмите кнопку для выбора места сохранения. После этот снова нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд. Радиостанция будет сохранена в выбранном месте.

Выбор станции: когда радио включено нажмите кнопку сохранения, соответствующая сохраненная станция может быть выбрана, когда на дисплее отображены соответствующий номер станции и ее частота.

1. **Работа с дистанционным пультом управления**
   1. При нажатии на любую кнопку управления звучит сигнал.
   2. Функции кнопок ДПУ совпадают с функциями кнопок панели управления.
2. **Внимание**

Для обеспечения нормальной работы изделия, продления сроков его эксплуатации и личной безопасности пользователю необходимо тщательно ознакомиться со следующими мерами предосторожности:

1. Пользователь должен подключить все приборы в строгом соответствии со схемой соединений и параметрами, представленными производителем.
2. Изделие должно быть заземлено.
3. Конечный пользователь должен использовать электропроводку с сечением не менее **3х10мм2**. Розетка должна быть не менее **80А**.
4. Конечный пользователь должен установить вакуумный переключатель не менее **80А**.
5. Тщательно проверьте соединение проводов питания и распределительной коробки. После того как Вы убедились в том, что все подсоединено правильно и надежно, можно начинать пользоваться изделием.
6. Электрические устройства (приборы), рекомендуемые нелегальными производителями, нельзя подключать к изделию. Демонтаж и модификация системы проводов, расположенных в распределительной коробке, строго запрещены. Также запрещается соединять и подключать провода распределительной коробке при включенном электропитании.
7. Соединительный провод коробки питания должен быть подсоединен в соответствии со спецификацией. Выходящие провода должны быть правильно подсоединены для предотвращения короткого замыкания.
8. Выключайте электропитание после использования изделия с целью предотвращения его износа.
9. Установка изделия должна осуществляться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с предлагаемой инструкцией.
10. Не пытайтесь самостоятельно улучшать элементы, находящиеся внутри распределительной коробки. Ремонт и настройка изделия должны осуществляться только квалифицированными специалистами.

Пользователь несет ответственность за любые последствия, возникшие из-за некорректной эксплуатации изделия.

1. Любой ремонт должен осуществляться квалифицированным ремонтным персоналом, уполномоченным на это производителем, либо представителем производителя. В противном случае, ответственность с производителя или его представителя снимается.
2. Данное руководство издано в качестве справочной информации. Если производителем внесены некоторые изменения и модификации в дизайн или объяснения, приносим свои извинения за отсутствие дополнительных разъяснений.

## Хромотерапия

Хромотерапия - это бесконтактный метод лечения светом и цветом, эффективность которого научно доказана. Он основан на том, что свет, являясь электромагнитным излучением, проникает через ткани и несет необходимую энергию. Все цвета имеют свое излучение, несущее ту или иную информацию. Воздействие соответствующего цвета на определенный внутренний орган может быть целительно. Хромотерапия применяется для лечения не только физических, но и психических заболеваний и расстройств.

На боковой стенке минибассейна установлены два излучателя. Включение хромотерапии осуществляется с помощью пульта управления хромотерапией.

## Ступень

Дополнительно с минибассейном «Колизей» может поставляться ступень. Она предназначена для удобства входа в минибассейн и выхода из него.

## Декоративные деревянные панели

Боковые панели минибассейна закрыты декоративными панелями, выполненными из дерева со специальной пропиткой.

Боковые панели поставляются в разобранном виде. Чтобы собрать их необходимо съёмные крышки вставить в пазы, ввернуть по 4 мебельных шестигранных винта и закрыть заглушкой в цвет панели.

# УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Перед установкой и подключением необходимо подготовить место для установки минибассейна.

1. Материалы для проводки и устройства для подключения выбирались в соответствии с требованиями комплекса стандартов ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий». Проводку должен выполнить квалифицированный электрик в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Для подключения минибассейна необходима подводка к месту установки 3-х жильного провода от сетевого щита (провода вмонтировать под напольную плитку). Рекомендуемое сечение кабеля в двойной изоляции **3х10мм2** (**заземление обязательно**!!!). В сетевом щите для обеспечения защиты при перегрузках напряжения необходима установка двухполюсных автоматов, рассчитанных на нагрузку **50А**, и устройств защитного отключения (УЗО) с величиной дифференциала 0,03 А. Длина сетевого шнура минибассейна ≈ 1,5 м.
2. Подвод горячей и холодной воды осуществляется из магистрали, расположенной вертикально снизу. Выходы горячей и холодной воды должны выступать не более, чем на 30 мм над полом. Выводы горячего и холодного водопроводов должны быть снабжены водозапорными кранами диаметром 1” с наружной резьбой. **Необходима установка фильтров тонкой очистки.** При давлении в водопроводной системе свыше 5 атм, необходимо установить регуляторы давления.
3. Канализационную трубу лучше всего монтировать в пол, под напольную плитку. Диаметр выходного посадочного отверстия слива Ø50 мм, должен выступать над уровнем пола не более чем на 30 мм или быть в уровень с полом. Соединение слива с канализацией выполнить гибкой гофрированной трубой или жёсткой трубой, подогнав её по месту при подключении минибассейна.

На рисунке 7 показан подвод коммуникаций к минибассейну.

1. Установка минибассейна без рамы не допускается.
2. Переносить минибассейн допускается, только удерживая его за раму.
3. До окончательной установки минибассейна необходимо произвести контрольное наполнение водой и опробование всех агрегатов.
4. Заделка минибассейна, т.е. замуровка его в плитку или панели, ограничивающая доступ к гидромассажному оборудованию, препятствующая выдвижению минибассейна на расстояние менее 0,5 м не допускается. В случае невыполнения этих условий дополнительные работы по доступу к оборудованию производятся за счет потребителя.
5. Во избежание падения и поломки минибассейна вставать на борт запрещается. Перед установкой минибассейн выдержать при комнатной температуре в течение 2 часов.

Рисунок 7



# ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Установить минибассейн в месте, предназначенном для его установки, и при помощи регулируемых опор (см. рис. 8) добиться горизонтального положения борта. Ванна должна опираться на все точки опор, чтобы исключить неравномерное распределение нагрузки и как следствие появление микротрещин.

Рисунок 8



1. Выполнить подключение оборудования.
2. Присоединить одну из сторон гофрированного шланга, предназначенного для подключения минибассейна к канализации, к выходу сливной трубы, другую сторону - к входу канализации. Выполнить подвод горячей и холодной воды к соответствующим выводам клапанов быстрого налива воды при помощи гибких шлангов. **Рекомендуется на трубах водоснабжения поставить фильтры тонкой очистки для предотвращения засорения трубопроводов минибассейна.**
3. Провод блока управления ЭБУ подключить к кабелю из электрощита.
4. В комплекте поставки вложены 3 пневмокнопки и 3 трубки–свич (кнопки для включения быстрого налива и фильтрации). Они монтируются в панель со стороны расположения пульта хромотерапии. К ним прилагаются наклейки с соответствующими надписями. Трубку-свич от пневмокнопок включения быстрого налива подключить к блоку ЭБУ в разъёмы с подписями Г и Х (горячая и холодная вода соответственно). Трубку-свич от пневмокнопки включения фильтрации подключить к электронасосу фильтрации.
5. Проверить минибассейн визуально на отсутствие течи.

# УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ МИНИБАССЕЙНА

Сохранение минибассейна в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы возможно при соблюдении несложных условий.

**Категорически неприемлемы воздействия на поверхность изделий следующих средств:**

* + Абразивные (царапающие) средства.
  + Средства с высоким содержанием этилового спирта.
  + Средства, содержащие ацетон, химические очищающие средства, разбавители для красок, бензин, сосновый скипидар и т.п.
  + Растворители и очищающие средства, относящиеся к химическим классам кетонов, сложных эфиров и ароматических растворителей.
  + Концентрированные кислоты (как минеральные - серная, азотная и хромовая кислоты и другие, так и органические).
  + Разбавленные фтористоводородные и цианистоводородные кислоты.
  + Галогеносодержащие углеводороды.
  + Хлорированные углеводороды (дихлорэтан, хлороформ).
  + Альдегиды.
  + Бензол, трихлорэтилен.
  + Спирты: метиловый, бутиловый, этиловый, пропиловый.

**Допустимо воздействие на поверхность изделий следующих средств:**

* 2%-ный водный раствор этилового спирта.
* Слабые (до 2%) кислотные, щелочные или нейтральные чистящие водные растворы.

***Рекомендуемые очищающие средства:***

2%-ные водные (теплые – до 45°С) растворы: Ajax, Ariel.

Моющие средства компании «Радомир» и других компаний, предназначенные для чистки акриловых поверхностей.

***Общие рекомендации***

* + не заполняйте минибассейн кипятком. Допустимая температура воды не более 45°С;
  + не подвергайте минибассейн резкому перепаду температур (с холода в тепло и наоборот);
  + не пользуйтесь абразивными чистящими средствами и растворителями;
  + не ставьте на дно минибассейна металлических предметов с острыми краями;
  + не протирайте минибассейн металлическими губками или щетками;
  + оберегайте минибассейн от ударов и падения на края, дно тяжелых и острых предметов;
  + во время ремонта избегайте попадания строительной пыли на поверхность минибассейна (содержание взвешенных частиц в такой пыли крайне высоко и может при последующей непрофессиональной уборке привести к царапинам).
  + пыль и сухая грязь должны удаляться мягкой, увлажненной тканью без размазывания по поверхности изделия.
* не допускайте образования на поверхности изделий жирных и масляных пятен.
* не допускать контакта чистящих средств с изделием более 5 минут при комнатной температуре.
* удалять чистящее средство с поверхности изделия сразу после чистки интенсивным смывом теплой (до 45°С) водой.
* горячий пепел от сигарет, сигар, папирос, курительных трубок при попадании на поверхность изделия приводит к образованию неудаляемых следов.
* перед использованием любых моющих и дезинфицирующих средств в инструкции к этим средствам необходимо найти рекомендации производителя к использованию для обслуживания изделий с акриловым покрытием, с покрытием из полиметилметакрилата, изделий из оргстекла.

**ВНИМАНИЕ!!!** Отказ от приведенных рекомендаций, неаккуратное или безответственное отношение к изделию может привести к потере товарного вида изделия.

Применение нерекомендованных средств или средств с неизвестными химическими свойствами может вызывать появление волнистости и размягчение материала изделия.

Контроль предприятия-изготовителя изделия не распространяется на текущую эксплуатацию и обслуживание изделия, поэтому действия покупателя, выходящие за рамки наших рекомендаций выходят за пределы гарантии.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НЕИСПРАВНОСТЬ** | **ПРИЧИНА** | **СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ** |
| Система не включается | 1. Не подключен сетевой кабель;  2. Нет напряжения в сети | 1. Проверьте подключение кабеля;  2. Проверить наличие напряжения в сети |
| Проблемы с радио (работает с помехами) | 1. Не установлена частота;  2. Зона слабого сигнала. | 1. Установите частоту. |
| Нет звука из динамика (слабый звук) | 1. Слишком слабая громкость звука;  2. Динамик не подключен;  3. Динамик повреждён. | 1. Увеличьте громкость звука;  2. Проверьте провода динамика;  3. Обратитесь в сервисный центр. |
| Не включается ЭБУ минибассейна | 1. Уровень воды слишком низкий | 1. 1. На ЭБУ установлен датчик «сухого пуска», поэтому необходимо наполнить ванну водой выше датчика уровня воды ЭБУ |

**Нельзя производить самостоятельный ремонт изделия до окончания срока гарантийного обслуживания. Для проведения ремонта рекомендуется обратиться к услугам сервисного центра компании RADOMIR®.**

# ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МИНИБАССЕЙНА

Минибассейн перевозятся крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Минибассейн транспортировать только в горизонтальном положении.

Минибассейн должен быть закреплен таким образом, чтобы исключить возможность его смещения во время транспортировки.

Хранить изделие при температуре 18°-25°С и влажности воздуха не выше 85%. При длительном хранении необходимо нарушить герметичность упаковки, что бы исключить появления грибка и ржавчины.

**ВНИМАНИЕ!** Перенос изделия производить, только удерживая его за раму.

**ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения минибассейна при его транспортировке от места продажи до места установки, если доставка производилась самим покупателем или транспортной компанией.

**При несоблюдении условий хранения и транспортировки претензии производителем не принимаются.**

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Минибассейн в сборе** | **1 упаковка** |
|  | **Паспорт** | **1 шт.** |

**ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИЕМКА ТОВАРА**

Осмотрите товар на предмет соответствия заказу, отсутствия механических повреждений, комплектности, наличие сопроводительной и гарантийной документации. Претензии по внешнему виду доставляемого товара, в соответствии со ст.458 и 459 ГК РФ, вы можете предъявить только до передачи товара продавцом и подписания соответствующих документов, утверждающих об этом.

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

1. Срок эксплуатации не ограничен.

Гарантийный срок счисляется со дня установки и подключения изделия.

**Гарантия устанавливается на исправную работу мини бассейнов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование комплектующих** | **Срок гарантии** |
| **1** | **Ванна акриловая (корыто)** | **5 лет** |
| **2** | **Гидромассажная система** | **3 года** |
| **3** | **Электроника (Контроллеры управления)** | **3 года** |
| **4** | **Смеситель** | **1 год** |

На расходные материалы (душевые лейки, тропический душ, фильтры) гарантия не распространяется.

На хромированные изделия производитель гарантии не дает ввиду отсутствия контроля по применению химреактивов для их чистки.

На джеты из нержавеющей стали гарантия не менее 5 лет, а так же производитель дает подтверждение, что данные джеты не потеряют свой внешний вид на всем сроке эксплуатации.

Гарантия распространяется на приобретённое изделие только при соблюдении требований производителя, изложенных в паспорте. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение гарантийного срока документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, кассовый чек, паспорт, гарантийный талон).

На изделия, устанавливаемые в местах коллективного или коммерческого использования, условия гарантийного обслуживания в данном случае оговариваются отдельно с производителем в форме договора.

**Условия гарантии.**

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность за действия третьих лиц.

Любое самостоятельное вмешательство в конструкцию минибассейна автоматически освобождает предприятие-изготовитель от обязательств по исполнению гарантийного обслуживания.

**Изделие снимается с гарантии в случаях**:

* + - 1. Если изделие собиралось, устанавливалось и подключалось сторонними лицами, не имеющими сертификата компании **RADOMIR®**.
      2. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, используется в целях извлечения прибыли, для производственных нужд, а также для иных нужд, несоответствующих его прямому назначению.
      3. В случае нарушения правил и условий транспортировки, хранения и эксплуатации изделия, изложенных в инструкции по эксплуатации.
      4. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта или иных действий третьих лиц: строителей и т.п. приведших к утрате потребительских качеств изделия.
      5. Если обнаружены изменения в конструкции или схемах, установленных изготовителем.
      6. Если на изделие были установлены дополнительные элементы без письменного согласия предприятия-изготовителя.
      7. Если изделие подвергалось разборке (например, когда ванна снимается с рамы для заноса в ванную комнату).
      8. Если утерян паспорт на изделие.

**Гарантия не распространяется** на следующие неисправности:

1. Механические повреждения (царапины, трещины, сколы и т.п.).
2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь систем изделия посторонних предметов, веществ, химически активных веществ, насекомых и т.п.
3. Повреждения, вызванные стихией, пожарами, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза, гидравлический удар в водопроводной сети, засорение канализации и водопроводной сети и др.).
4. Повреждения, вызванные несоответствием стандартам телекоммуникационных, кабельных, водопроводных и канализационных сетей.
5. Повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных расходных материалов, запасных частей, комплектующих, гигиенических принадлежностей и аксессуаров.
6. На расходные материалы, аксессуары, элементы питания, лампочки, декоративные элементы, и др.
7. Повреждения электрооборудования, вызванные резкими скачками напряжения в электрической сети и при отсутствии заземления.
   1. Изготовитель не оплачивает расходы по обеспечению свободного доступа к узлам и агрегатам изделий для их ремонта, по установке и перестановке замурованных изделий.
   2. Техническое обслуживание изделий выполняется уполномоченным сервисным центром, как **платная услуга**. Период между двумя смежными техническими обслуживаниями не должен превышать 12 месяцев.
   3. Требуйте у специалистов по установке и обслуживанию внести все необходимые сведения об установке и проведении техобслуживания в гарантийный талон.
   4. Установка (сборка, подключение и т.п.) изделий, замена деталей, имеющих ограниченный ресурс (лампочек, душевых шлангов, предохранителей и т.п.), осуществляется как платная услуга.
   5. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией **RADOMIR®** людям, домашним животным, имуществу в случае, если это повреждение произошло в результате установки изделия неквалифицированными специалистами, не соблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий потребителя и третьих лиц.

Компания **RADOMIR®** оставляет за собой право производить технические изменения продукции без уведомления потребителя.

**2. Адреса центров сервисного и гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте www.radomir.ru.**

**В других городах – обращайтесь в торговые организации, где Вы приобрели изделие.**

**Адрес предприятия-изготовителя**: г. Москва, Рязанский проспект, д.2, стр.2 **Производство:** 601911, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Еловая, д.25

**3.** При приёмке изделия, после установки и подключения, выполнить осмотр на наличие механических повреждений. По механическим повреждениям, обнаруженным после, претензии не принимаются.

**4.** Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с надлежащей инструкцией

**5. Требуйте при покупке и установке изделия,** чтобы гарантийный документ был правильно заполнен, не имел исправлений, и в нем были указаны:

* модель и серийный номер изделия;
* дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца;
* дата установки, фамилия и подпись сервисного мастера, № сертификата мастера RADOMIR®.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

(остается у покупателя)

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, требуйте от продавца полностью заполнять гарантийный талон, гарантийное свидетельство и талон повторного визита, проверяйте правильность указанных данных.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Заполняется предприятием-изготовителем*   |  |  | | --- | --- | | Модель **мини бассейн Колизей** |  | | Заводской номер |  | | ОТК,дата |  | | М.П. | | |
| *Заполняется фирмой-продавцом* |
| |  |  | | --- | --- | | Дата продажи |  | | Фирма-продавец |  | | Адрес фирмы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | ФИО продавца |  | | Телефон |  | | Подпись | М.П. | |
|  |
| *Заполняется сервис-мастером (в случае установки сервисной фирмой)*   |  |  | | --- | --- | | Название сервисной фирмы |  | | ФИО мастера |  | | Номер сертификата (если есть) |  | | Контактный телефон |  | | Дата визита |  | | Подпись | М.П. | |
|  |
| ***С гарантийными условиями ознакомлен, претензий по комплектации и внешнему виду не имею:***   |  |  | | --- | --- | | Дата | Подпись | | ФИО покупателя |  | | Тел. покупателя |  | | Адрес покупателя |  | |

**ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(передается производителю)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отрывной талон Отрывной талон Отрывной талон | *Заполняется предприятием-изготовителем*   |  |  | | --- | --- | | Модель **мини бассейн Колизей** |  | | Заводской номер |  | | ОТК,дата |  | | М.П. | | | Отрывной талон Отрывной талон Отрывной талон |
| *Заполняется фирмой-продавцом* |
| |  |  | | --- | --- | | Дата продажи |  | | Фирма-продавец |  | | Адрес фирмы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | ФИО продавца |  | | Телефон |  | | Подпись | М.П. | |
|  |
| *Заполняется сервис-мастером (в случае установки сервисной фирмой)*   |  |  | | --- | --- | | Название сервисной фирмы |  | | ФИО мастера |  | | Номер сертификата (если есть) |  | | Контактный телефон |  | | Дата визита |  | | Подпись | М.П. | |
|  |
| ***С гарантией ознакомлен, претензий по комплектации и внешнему виду не имею:***   |  |  | | --- | --- | | Дата | Подпись | | ФИО покупателя |  | | Тел. покупателя |  | | Адрес покупателя |  | |

ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ

|  |  |
| --- | --- |
| Название сервисной фирмы |  |
| ФИО мастера |  |
| Номер сертификата (если есть) |  |
| Контактный телефон |  |
| Дата визита |  |
| Подпись | М.П. |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ

|  |  |
| --- | --- |
| Название сервисной фирмы |  |
| ФИО мастера |  |
| Номер сертификата (если есть) |  |
| Контактный телефон |  |
| Дата визита |  |
| Подпись | М.П. |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ

|  |  |
| --- | --- |
| Название сервисной фирмы |  |
| ФИО мастера |  |
| Номер сертификата (если есть) |  |
| Контактный телефон |  |
| Дата визита |  |
| Подпись | М.П. |
|  | | |
|  | | |
|  | | |