**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Раковина | 1 шт. |
| Пьедестал-ножка | 1 шт. |
| Инструкция | 1 шт. |

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Раковина «Берта» | Раковина «Николь» |
|  |  |
| Раковина «Персей» | Раковина «Сабина» |
|  |  |

**УСТАНОВКА**:

1. Раковина устанавливаться на подготовленную твёрдую ровную поверхность. Если раковина устанавливается на бетонное основание, убедитесь, что оно полностью просохло. Также должны быть подготовлены выходы для подвода воды и вывода канализации.
2. Перед установкой раковины подсоедините сливной сифон и излив к раковине. Далее подключите с помощью труб слив к канализации, а смеситель к подводам холодной и горячей воды.
3. Установите раковину на пьедестал-ножку и пододвиньте к стене. Наметьте отверстия для крепления раковины к стене.
4. Отодвиньте раковину от стены и просверлите отверстия под шпильки. Установите шпильки.
5. Придвиньте раковину с пьедесталом к стене, вставив шпильки в крепежные отверстия раковины. Закрепите раковину с помощью гаек и силиконовых эксцентриков. Соединения чаши и пьедестала, стыки раковины со стеной для предотвращения попадания в них вводы можно обработать специальным силиконовым прозрачным герметиком.

**ВНИМАНИЕ**: затяжку гаек необходимо производить равномерно с обоих сторон, не допуская перекоса соединяемых элементов.

**УХОД ЗА САНТЕХНИКОЙ**

Для ухода за сантехникой используйте только сертифицированные средства для керамических изделий. Чтобы не допустить повреждения эмали не используйте химические вещества, содержащие кислоты. Не используйте грубые средства очистки, например, металлические щетки.

**ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

В течении гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт и замена изделия, если оно вышло из строя по причине дефектов изготовления или дефектов использованных в производстве материалов.

Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения при транспортировке, хранении, в процессе эксплуатации (царапины, сколы, трещины и прочее), при неправильном монтаже, неквалифицированном ремонте.

- повреждения при использовании неоригинальных запасных частей.

- повреждения, вызванные независимыми от производства причинами (пожар, загрязненность воды, перепады давления и прочее).

Производитель не оказывает услуги по прочистке засорившихся деталей, снятии отложений с эмали и деталей механизмов, регулировки, смене прокладок и прочее.

**ТРАНСПОРТИРОВКА**

Сантехническое керамическое изделие необходимо транспортировать в заводской упаковке.

Не допускайте ударов при транспортировке.

**СРОКИ ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок на всё изделие **1 год**.

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения изделия и не увеличивается на период ремонта изделия.

Дополнительную информацию можно получить в сервисных центрах или на сайте [www.radomir.ru](http://www.radomir.ru)

Производитель: Китай.

Поставщик: ООО «Радомир».

|  |
| --- |
|  |

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель |  |  |
| Дата продажи |  | |
| Фирма-продавец |  | |
| Печать и подпись продавца |  | |
| Сервисный центр |  | |